{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":14,"n_cols":12,"rows_kept":14,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,1,3],[1,4,1,11],[10,0,10,11],[11,0,11,11],[12,0,12,11],[13,0,13,11]]}
["2018年劳动防护用品选型清单"]
["需求描述",{"$nulls":3},"供应商提报描述"]
["序号","物资名称","技术标准","单位","品牌型号1","参数1","报价1","品牌型号2","参数2","报价2","......","备注"]
[1,"安全帽（ABS)","标准：符合《安全帽》（GB2811-2007）要求；\n材质：玻璃钢/ABS/HDPE等；\n要求：前后可根据需求印logo。","顶"]
[2,"安全帽(玻璃钢)","标准：符合《安全帽》（GB2811-2007）要求；\n材质：玻璃钢/ABS/HDPE等；\n要求：前后可根据需求印logo。","顶"]
[3,"抗冲击轻型安全帽","标准：符合国际标准EN812：2008要求。\n材质：表面，聚酰胺带聚氨酯涂层；内部帽壳，高密度聚乙烯；帽壳加强部分，泡沫材料。\n要求：头围可调节，有帽檐，遮阳效果好，舒适透气。","顶"]
[4,"防尘口罩","标准：符合《呼吸防护用品-自吸过滤式防颗粒物呼吸器》（GB2626-2006）要求。\n滤料级别：KN90。","个/只/台"]
[5,"线手套","标准：纱织21支、纱8股。\n颜色：白色。\n材质：全棉。","个/只/台"]
[6,"防砸防穿刺鞋","标准：GB21148-2007《个体防护装备安全鞋》标准，防滑标准：欧标SRC。\n材质：采用加宽钢包头，优质达标钢底,双密度PU大底。\n要求：防水、耐磨、抗一般酸碱、防砸防穿刺。","双"]
[7,"透气绝缘鞋","标准：GB12011-2009《足部防护 6KV电绝缘鞋》，防滑标准：欧标SRC。\n材质：双密度PU大底，吸汗网布内衬。\n要求：耐压6KV，透气、防水、耐磨、抗一般酸碱。","双"]
["    单位名称（加盖公章）："]
["    联系人："]
["    联系方式："]
["备注：提报品牌型号多于2种的，可在“供应商提报描述”中增加相应描述列。如提报物资于需求描述有差异（含包装量差异），请在备注中进行相应说明。"]